步骤一：安装demo程序



该压缩包内有PowerSession的安装程序，PowerSession是使用RFID设备的一个DEMO程序。


步骤二：查询当前RFID设备IP地址

第一步：将电脑通过网线连接到RFID阅读器设备


第二部：打开电脑浏览器，地址栏输入fx9600f24821



第三部：在打开的页面中选择下拉列表第二个即可登录




第四部：在登录后显示的页面内，找到这个IP地址，该IP地址为当前RFID阅读器IP地址




步骤三

第一步：打开PowerSession


第二部：输入当前设备的IP地址



第三部：点击Connect，连接成功后会在下方显示框内显示出当前的设备



第四部：勾选显示框内的设备，点击Start便可开始读取



界面说明

